Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015
	Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету фізики. Код за ДК 021:2015 - 39160000-1 - Шкільні меблі (39162100-6 Навчальне обладнання)

	Вид та ідентифікатор закупівлі:
	Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 Закупівля проводиться в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, передбаченого Угодою укладеною між Україною та Європейським Союзом., фінансується Європейським Союзом — Ukraine Facility.
UA-2026-08-20-001418-a

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
	технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 

	№
	Найменування
	Технічні характеристики
	К-ть

	1. Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету фізики, (1 комплект) у складі:

	1.1
	Цифрова лабораторія для кабінету Фізики (Вчитель та Учень) з методичним керівництвом цифровим курсом
	Цифрова лабораторія для кабінету Фізики (Вчитель та Учень) з методичним керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ:
Лабораторія повина містити:
• цифрові сенсори та вимірювальне обладнання для збирання й аналізу даних у реальному часі;
• повне методичне забезпечення — покрокові інструкції, сценарії практичних і лабораторних робіт, модулі проєктної діяльності;
• інтерактивний мультимедійний курс із елементами штучного інтелекту (AI);
• кросплатформену сумісність із сучасними пристроями;

Склад лабараторії:
Датчик гальванометричний бездротовий:
Діапазон: +/-250 мА (AC/DC)
Вхідний струм: змінний або постійний струм
Роздільна здатність: ±10 μA
Призначення: вимірювання малих струмів у темах «Електродинаміка» та «Електрохімія»; калібрування амперметрів; досліди з електролізом

Датчик руху бездротовий:
Діапазони: 0,15-6 м; 0-50 000 μс; −10…+70 °C
Точність: ±2 мм / ±2 °C
Роздільна здатність: 0,001 м; 1 μс; 0,1 °C
Призначення: відстеження координати, швидкості та прискорення тіл у темах «Механіка поступального руху» й «Коливання та хвилі»;
досліди з динамічною рейкою, законом збереження імпульсу та вимірюванням
прискорення вільного падіння

Датчик сили бездротовий:
Діапазон: ±50 Н
Роздільна здатність: 0,01 Н
Призначення: дослідження закону Гука, сили тертя, сили тяжіння й моментів сил у темах «Механіка» та «Механіка рідин»; робота з динамічними візочками, важелями й балістичним маятником

Датчик звуку бездротовий:
Рівень звуку: 40–110 дБА
Форма хвилі: ±25 мВ / ±100 мВ
Призначення: дослідження акустичних резонансів, стоячих хвиль і швидкості звуку в темі «Акустика»

Датчик магнітного поля бездротовий:
Діапазон: −84…+84 мТл
Роздільна здатність: 0,01 мТл
Трьохканальний (X / Y / Z)
Призначення: побудова карт індукції провідника, соленоїда та електромагніта; вимір індукції Земного поля в темі «Електрика та магнетизм»

Датчик світла й кольору бездротовий:
Діапазон: 0-8000 лк
Роздільна здатність: 1 лк
Призначення: фотометрія та колориметрія в темах «Оптика» й «Квантова фізика»;
аналіз спектрального складу світлодіодів і ламп, перевірка закону обернених квадратів

Датчик фотозатвора бездротовий:
Точність: 1 μс
Ширина «воріт»: 0,06 м
Випромінювач: 940 нм
Чутливість приймача (RX): –90 дБм
Призначення: високоточне вимірювання часових інтервалів у дослідах із вільним падінням, балістичним маятником та зіткненнями;
визначення прискорення вільного падіння

Датчик температури бездротовий:
Діапазон: −40…+125 °C
Призначення: побудова кривих нагрівання та охолодження, визначення питомої теплоємності, спостереження фазових переходів у темах «Теплові явища» та «Молекулярна фізика»

Датчик струму бездротовий
Діапазон: −3…+3 А
Роздільна здатність: 0,01 А
Призначення: закон Ома, дослідження послідовного й паралельного з’єднання резисторів, вивчення характеристик електродвигуна в темі «Електричні кола»

Датчик напруги бездротовий:
Діапазон: ±5 В
Контроль струму: ±100 мА
Призначення: побудова вольт-амперних характеристик провідників і напівпровідників, вимірювання ЕРС та внутрішнього опору джерел

Датчик тиску газу бездротовий:
Діапазон: 0-400 кПа
Частота реєстрації: до 40 000 вибірок/с
Призначення: перевірка газових законів Бойля –
Маріотта та Шарля, побудова адіабат, дослідження
стоячих хвиль у газовому середовищ
Коробка (бокс):

Міцна транспортна коробка оснащена індивідуально розробленим ложементом-вкладишем, який забезпечує надійне зберігання, захист від ударів і впорядковане розміщення всіх датчиків.
Кожен сенсор має власне посадкове місце, що запобігає переміщенню всередині коробки під час транспортування та спрощує організацію робочого процесу.
Ложемент виготовлено з щільного амортизувального матеріалу, що запобігає механічним пошкодженням і подовжує строк служби обладнання.
Мультимедійний методичний посібник:
з проведення демонстраційних, практичних і лабораторних робіт у вигляді цифрового курсу на платформі з елементами ШІ
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	1.2
	Демонстраційний набір для вивчення електрики (Вчитель) з методичним керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ
	Комплектація:
Демонстраційний набір для вивчення електростатики й електрики
З’єднувальний елемент - 50 шт.
Резистори постійного опору: 1 Ом; 10 Ом (2 шт.); 47 Ом; 100 Ом (2 шт.); 470 Ом; 1 кОм (2 шт.); 4,7 кОм; 10 кОм;
20 кОм (2 шт.); 100 кОм; 1 МОм
Змінні та підстроювальні резистори: 1 кОм; 10 кОм; 100 кОм; підстроювальний 1 кОм
Конденсатори неполярні: 510 пФ; 0,001 мкФ; 0,01 мкФ; 0,1 мкФ
Конденсатори електролітичні: 1 мкФ; 4,7 мкФ; 10 мкФ; 47 мкФ; 100 мкФ; 470 мкФ
Випрямні діоди 1N4001 - 3 шт.
Випрямні діоди 1N914 - 3 шт.
Транзистори PNP 2N3906 - 3 шт.
Транзистори NPN 2N3906 - 3 шт.
Котушка 200 витків; котушки 300 та 600 витків
Трансформатор 220 В AC → 6 В AC
Електродвигун постійного струму 3 В
Лампа розжарювання 2,5 В
Батарея гальванічних елементів 3 В
Динамік 3 В
Провідники й з’єднання: прямі (4 шт.); кутові з клемою (4 шт.); кутові (4 шт.); кутові з клемою (4 шт.); Т-подібні (4 шт.);
Т-подібні з клемою (4 шт.); Х-подібні (2 шт.); Х-подібні з клемою (2 шт.)
Дві клеми для підключення амперметра
Коробка для зберігання
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	1.3
	Набір учня (Фізика)
	Мінімальна комплектація набору включає:

Лабораторна ричажна лінійка
Трибометр
Термометр Галілео
Електронні ваги до 200 г (0,1 г)
Динамометр
Склянка-калориметр
U-подібний лабораторний магніт
Парний лабораторний магніт
Математичний маятник
Набір важків (10 × 100 г)
Набір калориметричних тіл
Комплект пружин різної жорсткості
Набір тіл однакового об’єму
Набір тіл однакової маси
Лабораторна електроплита
Комбінований лабораторний штатив
Залізний порошок у капсулах
Жолоб Галілея
Магнітні стрілки на штативах (пара)
Коробка для зберігання
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	1.4
	Набір з фізики "Механіка, молекулярна фізика та термодинаміка" лабораторний набір для вчителя та учня з методичним керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ
	Комплектація:
Універсальний фізичний штатив
Штангенциркуль
Набір розбірних важків
Набір важків із двома гачками, 50 г - 3 шт.
Набір важків із двома гачками, 100 г - 3 шт.
Потрійний блок
Пружини різної жорсткості - 2 шт.
Набір тіл однакової маси
Набір тіл для калориметрії та однакового об’єму
Набір тіл неправильної форми
Склянка низька з носиком і шкалою, термостійке скло, 100 мл
Склянка низька з носиком і шкалою, термостійке скло, 250 мл
Мірний циліндр із носиком і пластиковою основою, скло, 50 мл
Мірний циліндр із носиком і пластиковою основою, скло, 100 мл
Секундомір
Кулька металева, сталь
Кулька металева з гачком, алюміній
Кулька пластикова
Капронова нитка
Портативні електронні ваги
Жолоб 10 см
Жолоб 50 см
Транспортир металевий
Диск для вивчення обертального руху
Дерев’яний брусок із гумовою накладкою та трьома отворами під важки
Термометр
Пробірка з корком
Пробірка з корком і піском
Ареометр
Гумовий джгут
Пакетик із натрієвою сіллю
Капілярна трубка
Затискачі - 2 шт.
Прилад для перевірки закону
Бойля-Маріотта
Чашка Петрі Ø 90 мм, h 20 мм
Калориметр
Ділильна воронка, циліндрична, хімічно стійка, градуйована, скло, 60 мл
Підвісна склянка з важком
Відливна склянка, пластик, 250 мл
Склянка, пластик, 50 мл
Демонстраційний динамометр 2 Н
Динамометр 5 Н
Лінійка металева, 30 см
Важіль
Пластилін
Коробка для зберігання
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	1.5
	Лабораторний набір для вивчення електрики (Учень) з методичним керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ
	Комплектація:
Панель для складання електричних схем
Лампа 2,5 В 0,3 А - 2 шт.; лампа 6,2 В 0,5 А - 2 шт.;
лампа 12 В 0,1 А - 2 шт.
З’єднувальні дроти: червоні 25 см (2 шт.),
червоний 50 см; чорні 25 см (2 шт.), чорний 50 см
Затискачі - 10 шт.
Модуль джерела струму 1,2 В - 2 шт.
Модуль лампочки 12 В - 4 шт.
Модуль кнопкового перемикача; модуль тумблера
Модулі резисторів: 100 Ом, 220 Ом, 470 Ом, 1 кОм,
4,7 кОм, 10 кОм (по 2 шт. кожен)
Модулі конденсаторів: 1000 мкФ; 100 мкФ; 470 мкФ
Модуль діода
Модуль для підключення амперметра/вольтметра
Терморезистор (NTC)
Реостат
Смуговий (U-подібний) магніт
Електромагніт; розбірний електромагніт
Котушка
Вольтметр 0–15 В / 0–1,5 В
Гальванометр
Джерело струму 12 В 2 А
Прямі провідники - 6 шт.
Кутові провідники - 4 шт.
Кутові провідники з клемою - 2 шт.
Т-подібні провідники - 2 шт.
Коробка для зберігання
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	1.6
	Набір демонстраційний для вивчення оптики (Вчитель) з методичним керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ
	Комплектація:
Магнітна оптична лава зі шкалою
Рамка-тримач оптичних елементів - 4 шт.
Джерело світла
Нахильна опора для оптичного диска та призм
Пластина із зображенням (вектор)
Екран зі шкалою для спостереження дифракції
Екран
Тригранне дзеркало з опуклою, вгнутою та плоскою поверхнями
Колімуюче дзеркало
Пластина з однією щілиною 0,8 мм
Пластина з п’ятьма щілинами 0,8 мм
Півциліндр, акрил, d = 25 мм
Півциліндр, оптичне скло, d = 25 мм
Блок, акрил, 70 × 40 × 20 мм
Блок, оптичне скло, 70 × 40 × 20 мм
Вгнуте дзеркало, F = 50 мм
Вгнуте дзеркало, F = 80 мм
Опукле дзеркало, F = 50 мм
Опукле дзеркало, F = 80 мм
Опукла лінза, F = 75 мм
Опукла лінза, F = 100 мм
Опукла лінза, F = 150 мм
Вгнута лінза, F = 75 мм
Вгнута лінза, F = 100 мм
Вгнута лінза, F = 150 мм
Трикутна призма, оптичне скло
Прямокутна рівнобедрена призма, оптичне скло
Оптична щілина, d = 0,05 мм
Оптична щілина, d = 0,10 мм
Подвійна оптична щілина, d = 0,05 мм
Подвійна оптична щілина, d = 0,10 мм
Дифракційна ґратка, d = 0,01 мм
Дифракційна ґратка, d = 0,06 мм
Набір кольорових фільтрів
Оптичний диск
Лімб із градусною шкалою
Коробка для зберігання
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	1.7
	Набір для вивчення геометричної оптики
	Комбінація експериментів для оптичної серії
Призначена для демонстраційних робіт з тем геометричної оптики в рамках шкільного курсу фізики. Дозволяє вивчати закони прямолінійного поширення світла, відбиття, заломлення, дисперсії, а також формування зображень у лінзах.

 1 Світловий короб (містить одну галогенну лампу 12 В, 20 Вт та один осьовий вентилятор 12 В, 0,08 А)
 1 Адаптер живлення (вихід AC100 В-240 В та DC12 В, 2 А)
 1 Комплект решіток
 1 Комплект непрозорих кольорових плівок
 1 Дзеркало
 1 Склянка для води
 1 Комплект оптичних лінз
 1 Кутова лінійка
 4 Магнітні кільця
 1 Банка
 1 Світловий екран з білого паперу (30×26 см)
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	1.8
	Динамічна система
	Набір «Фізика. Динамічна система» служить у кабінеті фізики для лабораторних і демонстраційних робіт із кінематики та динаміки. Система містить алюмінієву напрямну лаву із регульованим кутом нахилу, дві пластикові візки, шків та інші елементи для дослідження пружних і непружних ударів, законів Ньютона, ККД похилої площини тощо. Мале тертя забезпечує точні вимірювання під час лабораторних і проєктних досліджень. Динамічна система (сумісна з датчиками)

Комплектація:
Напрямна лава, алюміній
Кріплення для шківа
Кріплення для регулятора кута нахилу
Рухомі візки - 2 шт.
Шків
Блок
Пристосування для пружних зіткнень
Тримач для датчику фотоворіт
Регулятор кута нахилу
Фіксатори для зупинки візка
Додаткові вантажі для візків
Футляр із капроновою ниткою
Пружини
Вантажі
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Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент”. Дане технічне завдання складене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій», та наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» та відповідати вимогам наказу. Вищезазначені накази застосовуються (використовуються) Замовником у разі закупівлі засобів навчання та обладнання що передбачені ними відповідно. З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може запропонувати еквівалент або аналог товару, який повинен повністю відповідати за своїми технічними, якісними та іншими  характеристиками, що визначені цієї тендерною документацією або бути кращими, а тому  всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, слід читати з виразом « або еквівалент ».

Закупівля здійснюється за кошти програми фінансування «Ukraine Facility», отже усі поставки та матеріали, які фінансуються та закуповуються Україною або суб’єктами під її контролем для реалізації заходів Плану, повинні походити із прийнятних країн, крім випадків, коли поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах у жодній із таких країн. Отже, під час закупівель не мають бути допущені учасники, які фактично зареєстровані в неприйнятних країнах, а також не мають здійснюватися поставки й матеріали, походженням з неприйнятних країн, за виключенням випадків, коли застосування правил прийнятності зробить реалізацію проєкту неможливою або надмірно складною (нагальної необхідності, недоступності послуг на ринках відповідних країн або територій, інших належним чином обґрунтованих випадках).



	Очікувана вартість предмета закупівлі:
	614 218,73 без ПДВ / 737 062,48 грн з ПДВ
Класифікатори ТПКВКМБ - 0611183 – 30% - 221 118,74 грн
[bookmark: _GoBack]Класифікатори ТПКВКМБ - 0611184 – 70% - 515 943,74 грн


	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
	Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до  розміру кошторисних призначень на 2026 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни отриманих цінових пропозицій




Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості пред


мета 


закупівлі


 


(відповідно до пункту 4


1 


постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про е


фективне використання державних


 


коштів»


 


Назва 


предмета 


закупівлі із 


зазначенням коду 


за ЄЗС ДК 021: 


2015


 


Комплект 


з


асоб


ів


 


навчання та обладнання для кабінету 


фізики.


 


Код за ДК 021:2015 


-


 


39160000


-


1 


-


 


Шкільні меблі (39162100


-


6 Навчальне обладнання)


 


Вид та 


ідентифікатор 


закупівлі:


 


Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями 


здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 


передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 


90 днів з 


дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178


 


Закупівля проводиться в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського 


Союзу для України згідно з 


інструментом Ukraine Facility, передбаченого Угодою укладеною між Україною та Європейським 


Союзом., фінансується Європейським Союзом 


—


 


Ukraine Facility


.


 


UA


-


2026


-


08


-


20


-


001418


-


a


 


Обґрунтування 


технічних та 


якісних 


характеристик 


предмета 


закупівлі:


 


 


технічні 


та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника


 


 


 


№


 


Найменування


 


Технічні 


характеристики


 


К


-


ть


 


1. Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету фізики, (1 комплект) у складі:


 


1.1


 


Цифрова лабораторія для 


кабінету Фізики (Вчитель та 


Учень) з методичним 


керівництвом цифровим 


курсом


 


Цифрова лабораторія для кабінету


 


Фізики (Вчитель та Учень) з методичним 


керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ:


 


Лабораторія повина містити:


 


• цифрові сенсори та вимірювальне обладнання для збирання й аналізу даних у 


реальному часі;


 


• повне методичне забезпечення 


—


 


покрокові інструкц


ії, сценарії практичних і 


лабораторних робіт, модулі проєктної діяльності;


 


• інтерактивний мультимедійний курс із елементами штучного інтелекту (AI);


 


• кросплатформену сумісність із сучасними пристроями;


 


 


Склад лабараторії:


 


Датчик гальванометричний бездрот


овий:


 


Діапазон: +/


-


250 мА (AC/DC)


 


Вхідний струм: змінний або постійний струм


 


Роздільна здатність: ±10 


μA


 


Призначення: вимірювання малих струмів у темах «Електродинаміка» та 


«Електрохімія»; калібрування амперметрів; досліди з електролізом


 


1


 




Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості пред мета  закупівлі   (відповідно до пункту 4 1  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про е фективне використання державних   коштів»  

Назва  предмета  закупівлі із  зазначенням коду  за ЄЗС ДК 021:  2015  Комплект  з асоб ів   навчання та обладнання для кабінету  фізики.   Код за ДК 021:2015  -   39160000 - 1  -   Шкільні меблі (39162100 - 6 Навчальне обладнання)  

Вид та  ідентифікатор  закупівлі:  Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями  здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,  передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом  90 днів з  дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178   Закупівля проводиться в рамках виконання заходів Плану України, що схвалений для реалізації фінансування Європейського  Союзу для України згідно з  інструментом Ukraine Facility, передбаченого Угодою укладеною між Україною та Європейським  Союзом., фінансується Європейським Союзом  —   Ukraine Facility .   UA - 2026 - 08 - 20 - 001418 - a  

Обґрунтування  технічних та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі:    технічні  та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника      

№  Найменування  Технічні  характеристики  К - ть  

1. Комплект засобів навчання та обладнання для кабінету фізики, (1 комплект) у складі:  

1.1  Цифрова лабораторія для  кабінету Фізики (Вчитель та  Учень) з методичним  керівництвом цифровим  курсом  Цифрова лабораторія для кабінету   Фізики (Вчитель та Учень) з методичним  керівництвом цифровим курсом з функціями ШІ:   Лабораторія повина містити:   • цифрові сенсори та вимірювальне обладнання для збирання й аналізу даних у  реальному часі;   • повне методичне забезпечення  —   покрокові інструкц ії, сценарії практичних і  лабораторних робіт, модулі проєктної діяльності;   • інтерактивний мультимедійний курс із елементами штучного інтелекту (AI);   • кросплатформену сумісність із сучасними пристроями;     Склад лабараторії:   Датчик гальванометричний бездрот овий:   Діапазон: +/ - 250 мА (AC/DC)   Вхідний струм: змінний або постійний струм   Роздільна здатність: ±10  μA   Призначення: вимірювання малих струмів у темах «Електродинаміка» та  «Електрохімія»; калібрування амперметрів; досліди з електролізом  1  

