Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015
	Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4  Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладижин Вінницької області,  код згідно  ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  - 45430000-0 Покривання підлоги та стін

	Вид та ідентифікатор закупівлі:
	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178).
 Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях
UA-2026-08-27-010836-a

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
	технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг — замовник здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

1. Детальний опис предмета закупівлі:
	Назва предмета закупівлі
	Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4  Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 63 в м. Ладижин Вінницької області

	Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
	45430000-0 Покривання підлоги та стін

	Місце надання послуг 
	Ліцей №4 Ладижинської міської ради Вінницької області, Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р-н, місто Ладижин, вул.Будівельників, будинок 63

	Строк надання послуг 
	до 16.11. 2026 року включно



Обсяг надання послуг
	№
Ч.ч.
	
Найменування робіт і витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість

	1
	2
	3
	4

	1
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	69,25

	2
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	69,25

	3
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	шт
	8

	4
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
	м
	10

	5
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)
	м2
	81,13

	6
	Ґрунтування стін
	м2
	81,13

	7
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	81,13

	8
	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
	м2
	81,13

	9
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
	м2
	81,13

	10
	Знімання дверних полотен
	 м2
	3,86

	11
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	2

	12
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	3,86

	13
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	1,98

	14
	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	1,98

	15
	Установлення перфорованих кутиків
	м
	5,07

	16
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів
	м2
	1,98

	17
	Демонтаж старого умивальника
	к-т
	1

	18
	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води
	к-т
	1

	19
	Установлення кранів
	 шт
	2

	20
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	2

	21
	Розбирання старих керамічних плиток біля умивальника
	м2
	0,8

	22
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	0,8

	23
	Улаштування короба з гіпсокартона
	м2
	1,72

	24
	(Демонтаж) віконних блоків алюмінієвих
	т
	0,216

	25
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	14,8

	26
	Установлення віконних зливів
	м
	8,4

	27
	Установлення пластикових підвіконних дошок (450мм)
	м
	8,72

	28
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	10,08

	29
	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	10,08

	30
	Установлення перфорованих кутиків
	м
	22,56

	31
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів
	м2
	10,08

	32
	Пробивання борозен в стінах під кабель
	м
	10

	33
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
	м
	10

	34
	Заміна штепсельних розеток
	шт
	3

	35
	Заміна вимикачів
	шт
	4

	36
	Заміна вентиляційних грат
	шт
	4

	37
	(Демонтаж) старого кабелю в трубі
	м
	16

	38
	Фарбування емалю за 2 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб
	м2
	7,6

	39
	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм емалю 2 рази
	м2
	2,17

	40
	Розбирання, дерев'яної обшитої OSB, площадки підвищення підлоги
	м2
	7,14

	41
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
	м2
	72

	42
	Ремонт місцями підлоги самовирівнюючою стяжкою
	м2
	5

	43
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї
	м2
	72

	44
	Улаштування плінтусів
	м
	34,5

	45
	Установлення порожків для з'єднання лінолеуму
	м
	12

	46
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	33,38

	47
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	33,38

	48
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	шт
	4

	49
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
	м
	5

	50
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)
	м2
	54,31

	51
	Ґрунтування стін
	м2
	54,31

	52
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	54,31

	53
	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
	м2
	54,31

	54
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
	м2
	54,31

	55
	Знімання дверних полотен
	 м2
	1,98

	56
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1

	57
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	1,98

	58
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	1,64

	59
	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	1,64

	60
	Установлення перфорованих кутиків
	м
	5,11

	61
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів
	м2
	1,64

	62
	Демонтаж старого умивальника
	к-т
	1

	63
	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води
	к-т
	1

	64
	Установлення кранів
	 шт
	2

	65
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	2

	66
	Розбирання старих керамічних плиток біля умивальника
	м2
	0,7

	67
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	0,7

	68
	(Демонтаж) віконних блоків алюмінієвих
	т
	0,108

	69
	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель
	м2
	7,45

	70
	Установлення віконних зливів
	м
	4,2

	71
	Установлення пластикових підвіконних дошок (450мм)
	м
	4,36

	72
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	5,04

	73
	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	5,04

	74
	Установлення перфорованих кутиків
	м
	11,28

	75
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів
	м2
	5,04

	76
	Пробивання борозен в стінах під кабель
	м
	10

	77
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
	м
	10

	78
	Заміна штепсельних розеток
	шт
	2

	79
	Заміна вимикачів
	шт
	3

	80
	Заміна вентиляційних грат
	шт
	1

	81
	(Демонтаж) старого кабелю в трубі
	м
	8

	82
	Фарбування емалю за 2 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб
	м2
	7

	83
	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм емалю 2 рази
	м2
	1,93

	84
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
	м2
	33,72

	85
	Ремонт місцями підлоги самовирівнюючою стяжкою
	м2
	3,5

	86
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї
	м2
	33,72

	87
	Улаштування плінтусів
	м
	21,2

	88
	Установлення порожків для з'єднання лінолеуму
	м
	6

	89
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	69,72

	90
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	69,72

	91
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт
	шт
	8

	92
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
	м
	10

	93
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби (емаль)
	м2
	84,81

	94
	Ґрунтування стін
	м2
	84,81

	95
	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою
	м2
	84,81

	96
	Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2
	м2
	84,81

	97
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін
	м2
	84,81

	98
	Знімання дверних полотен
	 м2
	3,86

	99
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	2

	100
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах
	м2
	1,94

	101
	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї
	м2
	0,48

	102
	Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою
	м2
	0,48

	103
	Установлення перфорованих кутиків
	м
	5,05

	104
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів
	м2
	0,48

	105
	Ґрунтування відкосів
	м2
	7,57

	106
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів
	м2
	7,57

	107
	Демонтаж старого умивальника
	к-т
	1

	108
	Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води
	к-т
	2

	109
	Установлення кранів
	 шт
	4

	110
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	4

	111
	Розбирання старих керамічних плиток біля умивальника
	м2
	0,8

	112
	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт
	м2
	1,6

	113
	Улаштування короба з гіпсокартона
	м2
	1,72

	114
	Шпаклювання короба мінеральною шпаклівкою
	м2
	1,72

	115
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами короба
	м2
	1,72

	116
	Заміна вентиляційних грат
	шт
	6

	117
	Пробивання борозен в стінах під кабель
	м
	10

	118
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2
	м
	10

	119
	Заміна штепсельних розеток
	шт
	3

	120
	Заміна вимикачів
	шт
	1

	121
	(Демонтаж) старого кабелю в трубі
	м
	17,6

	122
	Фарбування емалю за 2 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб
	м2
	9,6

	123
	Фарбування металевих труб діаметром менше 50 мм емалю 2 рази
	м2
	2,94

	124
	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму
	м2
	70,48

	125
	Ремонт місцями підлоги самовирівнюючою стяжкою
	м2
	5

	126
	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї
	м2
	70,48

	127
	Улаштування плінтусів
	м
	33,3

	128
	Установлення порожків для з'єднання лінолеуму
	м
	11,6

	129
	Пробивання борозен в стінах під каналізаційну трубу
	м
	12,5

	130
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм
	м
	12,5

	131
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм
	шт
	2

	132
	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм
	м
	2,5

	133
	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм
	шт
	2

	134
	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм
	м
	25

	135
	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання, діаметром 20 мм
	 шт
	2



2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 

Вартість послуги повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат учасника, які необхідно понести у зв’язку із наданням відповідних послуг для замовника, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних та будівельних матеріалів, необхідних для виконання послуг з їх доставкою/ розвантаженням, доставкою інструменту учасника на об’єкт замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених учасником.
При формуванні ціни тендерної пропозиції, учасник повинен включити до вартості послуг вартість витратних матеріалів (деталей), оплату роботи працівників, затрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків (крім податку на додану вартість) і зборів (обов’язкових платежів) тощо.
Послуги виконуються з використанням витратних матеріалів та обладнання учасника.
Послуги надаються суворо дотримуючись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних та протипожежних правил техніки безпеки.
Обсяг наданих послуг може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.
Доставку витратних матеріалів, вивезення будівельних відходів (у тому числі твердих будівельних відходів) та обладнання для надання послуг учасник зобов’язаний здійснювати своїми силами, та своїми транспортними засобами.
Учасник гарантує, що всі матеріали, комплектуючі, які буде замінено під час надання послуг, нові (такі, що не були у вжитку) та належної якості.
Поточний ремонт буде проводитись в умовах функціонування закладу. 
До початку проведення поточного ремонту Учасник має виконати підготовчі роботи по захисту приміщення Замовника від фізичного запилювання забруднення, протікання, інших пошкоджень пов’язаних з проведенням поточного ремонту. 
Учасник має забезпечити своєчасне прибирання усього будівельного сміття де проводяться ремонтні роботи та своєчасний вивіз його з території закладу відповідно до правил благоустрою території населених пунктів. Завезення матеріалів для проведення поточного ремонту має здійснюватись завчасно без складування на території закладу.
Виконавець повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складання, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією
Матеріали та обладнання з характеристиками, згідно рекомендацій МОН на створення сучасного освітнього простору, які ОБОВ’ЯЗКОВО мають бути використані в поточному ремонті кабінетів Ліцею №4:
а.	Світильник для стелі 600х600 LED панель не менше 4000к 36вт денне або нейтральне світло
б.	Лінолеум: комерційний не менше 3мм, однотонний, сірих відтінків
в.	Фарба акрилова для стін, основний колір S0601у, акцентний-S4020- R50B – для кабінету хімії
г.	Фарба акрилова для стін, основний колір S0601у, акцентний-S3030- G40у – для кабінету біології
д.	Блоки віконні:
· для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом поворотно відкидні (2140х1750мм) 3,75м2
· для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом  поворотно відкидні (2140х1730мм) 3,70м2
· для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом  поворотно відкидні (2130х1740мм) 3,71м2 – 2 шт
· для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом  поворотно відкидні (2140х1740мм) 3,72м2
· для громадських будівель заскленні двокамерним енергозберігаючим сксклопакетом  поворотно відкидні (2120х1730мм) 3,67м2

е.	Блоки дверні: 
· металопластиковий (2050*946мм), площа 1,94 м2
· металопластиковий (2050*970мм), площа 1,99 м2
· металопластиковий (2080*900мм), площа 1,87м2
· металопластиковий (2080*950мм), площа 1,98 м2


	Очікувана вартість предмета закупівлі:
	924000,00 грн без ПДВ

	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
	[bookmark: _GoBack]Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до  розміру кошторисних призначень на 2026 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни отриманих цінових пропозицій




Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 


призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі


 


(відповідно до пункту 4


1 


постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про е


фективне використання державних


 


коштів»


 


Назва 


предмета 


закупівлі із 


зазначенням коду 


за ЄЗС ДК 021: 


2015


 


Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4  Ладижинської міської ради по 


вул. 


Будівельників, 63 в м. Ладижин Вінницької області


,  код згідно


 


 


ДК 


021:2015


 


Єдиний закупівельний словник


 


 


-


 


45430000


-


0 Покривання підлоги та 


стін


 


Вид та 


ідентифікатор 


закупівлі:


 


Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» 


(далі 


—


 


Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 


замовників, передбачених Законом України «Про п


ублічні закупівлі», на період дії правового 


режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, 


затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі 


—


 


Особливості / Постанова № 1178).


 


 


Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та 


Особливостях


 


UA


-


2026


-


08


-


27


-


010836


-


a


 


Обґрунтування 


технічних та 


якісних 


характеристик 


предмета 


закупівлі:


 


 


технічні та якісні характеристики предмета 


закупівлі визначені відповідно до потреб замовника


 


 


Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг 


—


 


замовник 


здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та 


технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам 


замовника.


 


 


1.


 


Детальний опис предмета заку


півлі:


 


Назва предмета 


закупівлі


 


Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4  


Ладижинської міської ради по вул. Будівельників, 


63 в м. Ладижин Вінницької області


 


Код ДК 021:2015 


Єдиного 


закупівельного 


словника


 


45430000


-


0 Покривання підлоги та стін


 


Місце надання по


слуг 


 


Ліцей №4 Ладижинської міської ради Вінницької 


області, 


Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р


-


н, 


місто Ладижин, вул.Будівельників, будинок 63


 


Строк 


надання послуг 


 


до 


16.11.


 


2026 року включно


 


 


Обсяг надання послуг


 


№


 


Ч.ч.


 


 


Найменування роб


іт і витрат


 


 


Одиниця


 


виміру


 


  


Кількість


 


1


 


2


 


3


 


4


 


1


 


Улаштування каркасу підвісних стель


 


м2


 


69,25


 


2


 


Укладання плит стельових в каркас стелі


 


м2


 


69,25


 


3


 


Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які 


встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт


 


шт


 


8


 


4


 


Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2


 


м


 


10


 


5


 


Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби 


(емаль)


 


м2


 


81,13


 


6


 


Ґрунтування стін


 


м2


 


81,13


 


7


 


Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою


 


м2


 


81,13


 


8


 


Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм 


15


-


182


-


1, 15


-


182


-


2


 


м2


 


81,13


 


9


 


Поліпшене фарбування полівінілацетатними 


водоемульсійними сумішами стін


 


м2


 


81,13


 


10


 


Знімання дверних полотен


 


 


м2


 


3,86


 


11


 


Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з 


відбиванням штукатурки в укосах


 


 


шт


 


2


 


12


 


Заповнення двер


них прорізів готовими дверними блоками 


площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах


 


м2


 


3,86


 




Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного  призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі   (відповідно до пункту 4 1  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про е фективне використання державних   коштів»  

Назва  предмета  закупівлі із  зазначенням коду  за ЄЗС ДК 021:  2015  Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4  Ладижинської міської ради по  вул.  Будівельників, 63 в м. Ладижин Вінницької області ,  код згідно     ДК  021:2015   Єдиний закупівельний словник     -   45430000 - 0 Покривання підлоги та  стін  

Вид та  ідентифікатор  закупівлі:  Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»  (далі  —   Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для  замовників, передбачених Законом України «Про п ублічні закупівлі», на період дії правового  режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування,  затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі  —   Особливості / Постанова № 1178).     Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та  Особливостях   UA - 2026 - 08 - 27 - 010836 - a  

Обґрунтування  технічних та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі:    технічні та якісні характеристики предмета  закупівлі визначені відповідно до потреб замовника     Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду послуг  —   замовник  здійснює закупівлю даного виду послуг, оскільки вони за своїми якісними та  технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам  замовника.     1.   Детальний опис предмета заку півлі:  

Назва предмета  закупівлі  Поточний ремонт кабінетів Ліцею №4   Ладижинської міської ради по вул. Будівельників,  63 в м. Ладижин Вінницької області  

Код ДК 021:2015  Єдиного  закупівельного  словника  45430000 - 0 Покривання підлоги та стін  

Місце надання по слуг   Ліцей №4 Ладижинської міської ради Вінницької  області,  Україна, 24321, Вінницька обл., Гайсинський р - н,  місто Ладижин, вул.Будівельників, будинок 63  

Строк  надання послуг   до  16.11.   2026 року включно  

  Обсяг надання послуг  

№   Ч.ч.    Найменування роб іт і витрат    Одиниця   виміру     Кількість  

1  2  3  4  

1  Улаштування каркасу підвісних стель  м2  69,25  

2  Укладання плит стельових в каркас стелі  м2  69,25  

3  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт  шт  8  

4  Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2  м  10  

5  Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від фарби  (емаль)  м2  81,13  

6  Ґрунтування стін  м2  81,13  

7  Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою  м2  81,13  

8  Додавати на 2 мм зміни товщини шпаклівки до норм  15 - 182 - 1, 15 - 182 - 2  м2  81,13  

9  Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін  м2  81,13  

10  Знімання дверних полотен    м2  3,86  

11  Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах    шт  2  

12  Заповнення двер них прорізів готовими дверними блоками  площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах  м2  3,86  

