Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за ЄЗС ДК 021: 2015
	Цифрове вимірювальне обладнання для кабінету фізики (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 39160000-1 - Шкільні меблі)

	Вид та ідентифікатор закупівлі:
	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й доповненнями) (далі — Особливості / Постанова № 1178).
 Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в Законі та Особливостях
UA-2026-08-31-011277-a

	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
	технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника 

	№
	Назва обладнання
	Технічні характеристики
	К-сть, шт.

	1.1
	Цифрове вимірювальне обладнання для кабінету фізики
	Цифрове вимірювальне обладнання для кабінету фізики
(учасник вказує конкретну марку та модель)
Прилад повинен вимірювати:
· температуру, тиск, освітленість; 
· силу струму, напругу; 
· рух, прискорення; 
· звук, і навіть відстань до предметів.
Повинна бути можливість переглядати зібрані дані прямо на екрані пристрою або передати на комп’ютер  (через USB або Bluetooth). Має бути можливість зберігати результати, побудувати графіки, таблиці, зробити аналіз.
Повинно працювти з комп’ютерами, планшетами та смартфонами — Windows, Android, macOS, iOS, Linux, ChromeOS. 
Повинен мати акумулятор, який дозволяє працювати без підключення до розетки до 150 годин. 
До пристрою повинні додаватись інструкції, програма та методичні матеріали.
Пристрій повинен дозволяти здійснювати точний збір, збереження, візуалізацію та аналіз експериментальних даних із широкого спектра фізичних явищ.
Прилад повинен бути оснащений вбудованими датчиками, внутрішньою пам’яттю, дисплеєм та акумулятором, що забезпечує автономну роботу до 150 годин. 
Комплекс повинен підтримувати автоматичне розпізнавання та калібрування підключених датчиків, а також повинен мати графічний інтерфейс користувача українською мовою через відповідне програмне забезпечення. Зібрані дані повинні  відображатися у вигляді графіків, таблиць і передаватися в сторонні програми для подальшого опрацювання.
Наявність вбудованих датчиків:
· акселерометр (датчик прискорення);
· датчик струму;
· датчик тиску;
· датчик зовнішньої температури (температури середовища);
· датчик температури навколишнього середовища;
· датчик рівня освітленості;
· мікрофонний датчик;
· датчик руху (відстані);
· датчик напруги;
· є універсальний порт (для під’єднання зовнішніх датчиків)
Комплектація:
· Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс
· Зарядний пристрій
· USB кабель
· Коротка інструкція
· Накопичувач з програмним забезпеченням
· Трубка датчика газу
· Зонд датчика температури досліджуваного середовища
· Кабелі датчиків напруги і струму (4 штуки)
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Наявність вбудованих датчиків:
• акселерометр (датчик прискорення);
• датчик струму;
• датчик тиску;
• датчик зовнішньої температури (температури середовища);
• датчик температури навколишнього середовища;
• датчик рівня освітленості;
• мікрофонний датчик;
• датчик руху (відстані);
• датчик напруги;
• є універсальний порт (для під’єднання зовнішніх датчиків)
Комплектація:
• Цифровий вимірювальний комп’ютерний комплекс
• Зарядний пристрій
• USB кабель
• Коротка інструкція
• Накопичувач з програмним забезпеченням
• Трубка датчика газу
• Зонд датчика температури досліджуваного середовища
• Кабелі датчиків напруги і струму (4 штуки) 

3. Вимоги щодо якості предмет закупівлі:
1.	Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати:
- копію сертифікату про походження товару, виданого у встановленому законодавством порядку уповноваженою на засвідчення та видачу сертифікатів про походження товарів організацією протягом 2026 р. (із зазначенням коду УКТ ЗЕД 3926100000 та 9023001000), що засвідчує походження навчальних засобів для кабінету фізики для закладів загальної середньої освіти;
- скан-копію першої сторінки Технічних умов з відміткою про внесення до бази даних «Технічні умови України» на засоби навчання та обладнання для кабінетів навчальних та лабораторій фізики;
- копію сертифікату стосовно виробництва засобів навчання та обладнання для кабінету фізики систему управління щодо протидії корупції згідно стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT);
Копії сертифікатів стосовно виробництва засобів навчання та обладнання для кабінету фізики на:
- систему управління якістю згідно вимог стандарту ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), 
- на систему екологічного управління згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT), 
Сертифікати повинні бути видані органом по сертифікації (органом з оцінки відповідності), який був акредитований НААУ на момент видачі сертифікату, та бути чинними на дату розкриття тендерних пропозицій.
1. Копію сертифікату стосовно виробництва засобів навчання та обладнання для кабінету фізики на систему управління безпекою ланцюга постачання згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 28001:2009 (ISO 28001:2007, IDT). 
Якщо учасник не є виробником запропонованого товару, такий учасник має додатково надати наступні документи:
- документи, які підтверджують зв’язок учасника із виробником (дистриб’юторський (дилерський) договір або сертифікат дистриб’ютора (дилера) або лист від виробника про представництво його інтересів учасником на даній процедурі закупівлі);
- лист від виробника запропонованого учасником товару, який повинен містити змістовний перелік документів (сертифікатів, протоколів тощо), наданих виробником учаснику, з погодженням (дозволом) їх використання (копіювання, поширення тощо) для участі в даній процедурі закупівлі. Лист від виробника обов’язково повинен містити ідентифікатор закупівлі, назву предмета закупівлі (згідно оголошення про проведення відкритих торгів та згідно тендерної пропозиції учасника), найменування учасника, найменування замовника, а також реквізити документів (сертифікатів, протоколів тощо), використання якими дозволяється учаснику


	Очікувана вартість предмета закупівлі:
	200 000,00 грн з ПДВ (166 666,67 грн без ПДВ).
Класифікатори КАТОТТГ - UA05040130010040578 Ладижин

Класифікатори ТПКВКМБ - 0611275 – 13% - 26 000,00 грн
[bookmark: _GoBack]Класифікатори ТПКВКМБ - 0611276 – 87% - 174 000,00 грн


	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
	Розмір очікуваної вартості предмету закупівлі визначений відповідно до  розміру кошторисних призначень на 2026 рік та розрахований шляхом пошуку, збору та аналізу інформації про ціни отриманих цінових пропозицій
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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості пред мета  закупівлі   (відповідно до пункту 4 1  постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про е фективне використання державних   коштів»  

Назва  предмета  закупівлі із  зазначенням коду  за ЄЗС ДК 021:  2015  Цифрове вимірювальне обладнання для кабіне ту фізики   (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник »  -   39160000 - 1  -   Шкільні меблі)  

Вид та  ідентифікатор  закупівлі:  Тендерну документацію ро зроблено відповідно до в имог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі  —   Закон) та Особливостей здійснення публічних закупівель  товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режим у воєнного стану в Україні та  протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну від 12.10.2022 № 1178 (із змінами й до повненнями) (далі  —   Особливості  / Постанова № 1178).     Терміни, які використовуються в цій документаці ї, вживаються у значенні, наведеному в Законі та   Особливостях   UA - 2026 - 08 - 31 - 011277 - a  

Обґрунтування  технічних та  якісних  характеристик  предмета  закупівлі:    технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника      

№  Назва обладнання  Технічні характеристики  К - сть,  шт.  

1.1  Цифрове вимірювальне  обладнання для  кабінету фізики  Цифрове вимірювальне обладнання для кабінету фізики   (уча сник   вказує конкретну марку та модель)   Прилад повинен вимірювати:      температуру, тиск, освітленість;       силу струму, напругу;       рух, прискорення;       звук, і навіть відстань до предметів.   Повинна бути можливість переглядати зібрані дані прямо на екрані пристрою аб о передати на комп’ютер  (через USB  або Bluetooth). Має бути можливість збер ігати результати, побудувати графіки, таблиці, зробити аналіз.   Повинно працювти з комп’ютерами, планшетами та смартфонами  —   Windows, Android, macOS, iOS, Linux, ChromeOS.    Повинен  мати аку мулятор, який дозволяє працювати без підключення до розетки до 150 годин.    До пристрою повинні додаватись інструкції, програма та методичні матеріали.   Пристрій повинен дозволяти здійснювати точний збір, збереження, візуалізацію та аналіз експеримен тальних даних із  широкого спектра фізичних явищ.   Прилад повинен бути оснащений вбудованими датчиками, внутрішньою пам’яттю, дисплеєм та акумулятором, що  забезпечує автономну роботу до 150 годин.    Комплекс повинен підтримувати автоматичне розпізнавання та к алібрування підключених датчиків, а також повинен  мати графі чний інтерфейс користувача українською мовою через відповідне програмне забезпечення. Зібрані дані  повинні  відображатися у вигляді графіків, таблиць і передаватися в сторонні програми для подальш ого опрацювання.   Наявність вбудованих датчиків:      акселерометр (датчик прискорення);      датчик струму;      датчик тиску;  4  

